**Příloha č. 3**


**Struktura kartografických pravidel**

**Základní mapy 1 : 10 000**


Struktura znalostní báze kartografických pravidel pro základní mapu byla navržena podle schváleného značkového klíče a kopíruje kapitoly značkového klíče. Základní struktura je zobrazena na obrázku 1.

Základním elementem je mapový prvek nebo skupina prvků stejných vlastností. Každý prvek nebo skupina prvků má definovány své parametry a kartografická pravidla, které se k prvku vztahují. V části Atributy je uveden popis jednotlivých atributů a případně rozsah hodnot, které mohou nabývat.


Struktura prvků a skupin prvků po jednotlivých kapitolách je uvedena na obrázcích 2 – 6. Datová struktura je implementována do znalostní databáze projektu a je dostupná na portále projektu.




Obr. 1 – Základní schéma Kartografických pravidel ZM 10




Obr. 2 – Schéma struktury kartografický pravidel ZM 10 – Budovy a jednotlivé objekty




Obr. 3 – Schéma struktury kartografický pravidel ZM 10 – Komunikace




Obr. 4 – Schéma struktury kartografický pravidel ZM 10 – Vodstvo



Obr. 5 – Schéma struktury kartografický pravidel ZM 10 – Porost a využití půdy



Obr. 6 – Schéma struktury kartografický pravidel ZM 10 – Geodetické body



Obr. 7 – Schéma struktury kartografický pravidel ZM 10 – Terénní reliéf